**ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ**



|  |
| --- |
| **Зміст** |
|  |
| 1 Заходи безпеки |
| 3 Очищення |
| 3 Технічні дані |
| 3 Утилізація приладу |
| 3 Підключення до електромережі |
| 4 Зарядження та встановлення батареї |
| 5 Ваш iSommelier |
| 6 Комплектація  |
| 7 Інтерфейс |
| 8 Управління |
| 10 Користь |
| 12 Переваги |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Ефективність** |
| iSommelier скорочує час декантування від декількох годин до декількох хвилин, відкриваючи повний смак і аромат вина, що хоче донести винороб. Він також дозволяє краще контролювати температуру вина будучи менш впливовим до температури навколишнього середовища. |
|  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Декантуйте протягом декількох хвилин, а не годин |
|  |
| **Зберігаються смаки і аромати** |
| На відміну від традиційного декантування, яке пригнічує деякі аромати і обмежує потенціал вина протягом довгого часу, iSommelier: |
| Скорочує час декантування, щоб запобігти тривалого впливу пошкоджуючих елементів і температури навколишнього середовища на вино |
| Всі складні аромати відкриваються одночасно під час насичення киснем |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **ПЕРЕВАГИ** |
| Любителі вина будуть відчувати більш м'яку, згладжену і складну палітру ароматів. Декантування пом'якшить кислотність і зменшить присутність жорстких танинів. Навіть дуже молоді вина будуть приємними на смак без довгих років дозрівання, і отримають вигоду від посилення смаку. |
|  |

|  |
| --- |
| **Запатентований скляний графин** |
| Очищена і висококонцентрований кисень подається вгору в спеціально сконструйованій трубці всередині нашого запатентованого графина. Потім він змінює свій напрямок, і подається вниз в кожен мілілітр вина. |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Більш м'які таніни і посилений аромат** |
| Спеціально розроблений скляний графин рівномірно насичує киснем |
| весь об'єм вина, а не тільки на поверхню: |
| повністю насичує киснем |
| пом'якшує таніни, що забезпечують гладку консистенцію |
| посилює аромати, що дозволяє відкрити весь потенціал вина |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|

|  |
| --- |
| **Заходи безпеки** |
| Користуючись електричним пристроєм завжди дотримуйтесь наступних заходів безпеки: |
| Користуючись електричним пристроєм завжди дотримуйтесь наступних заходів безпеки: |
| Прочитайте інструкцію перед використанням пристрою. Тримайте інструкцію в безпечному місці для подальшого використання  |
| Тримайте пристрій та електричний кабель подалі від дітей віком до 8 років. |
| для запобігання небезпеки випадкового повторного включення термовимикача,  |
| цей прилад не повинен бути піключеним до зовнішніх джерел живлення, таких як таймер (реле витримки часу) , або бути підключеним до мережі, яка регулярно вмикається та вимикається електропостачальником (підстанцією) |
| даний пристрій може використовуватись особами віком від 18 років та особами |
| з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями, або без належних знань за умови проведення для них інструктажу з безпечного використання приладу та роз'ясненням можливої небезпеки. |
| не дозволяйте дітям гратися пристроєм |
| не дозволяйте дітям до 18 років проводити чищення та обслуговування пристрою |
| підключати тільки до правильно заземленої розетки. Див. інструкції щодо заземлення. |
| цей прилад може використовуватись дітьми віком від 18 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями чи відсутністю належних знань за умови проведення для них інструкції з безпечного використання приладу та з роз'ясненням можливої небезпеки. |
| діти не повині гратися з приладом. Чищення та обслуговування не повине проводитись дітьми без нагляду дорослих. |
| Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з відсутністю знань, якщо вони не знаходяться під наглядом особи, що пройшла інструктаж щодо використання приладу, відповідальної за їх безпеку. |
| діти повинні перебувати під наглядом, щоб бути певним, що вони не граються з приладом. якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним центром або аналогічним кваліфікованим персоналом для уникнення небезпеки. |
| Перед використанням перевірте, щоб електричний шнур був у відмінному стані |
| Розмотайте повністю електричний шнур. |
| Необхідний ретельний нагляд, коли прилад підключено. |
| Не витягуйте вилку з розетки, потягнувши за шнур. Щоб відключити, беріться за вилку, а не за шнур. |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| **КОРИСТЬ** |
| Очищений і висококонцентрованих кисень |
|

|  |
| --- |
| iSommelier фільтрує навколишнє повітря для видалення будь-яких домішок (волога, пил, запахи) івідділяє кисень від азоту і двоокису вуглецю. Це насичує вино постійним потоком очищеного і висококонцентрованого кисню завдяки своїй розширеній системі екстракції без використання хімічних речовин |

 |
|  |
| Склад навколишнього повітря |
| 21% кисню |
| 78% азоту |
| <0,1% двоокису вуглецю |
| Забруднюючі речовини, пил, запахи |
| Волога |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Постійний потік очищеного і концентрованого кисню** |
|  |
| Декантування вина очищеним киснем значно підвищує ефективність |
| цього процесу з точки зору часу та якості: |
| \* iSommelier усуває забруднення з повітря і вологу |
| \* Постійний потік кисню вирішує проблему декантування вина  |
| \* різним тиском повітря з різним рівнем кисню. |
| Ця передова система гарантує, що будь-яке вино буде подане |
| сталої якісті в будь-якій точці світу де його декантують |

 |
|

|  |
| --- |
| Поверніть диск керування, щоб встановити натуральний час декантування |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Натисніть кнопку "START", щоб розпочати процес декантування |
|  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Коли індикатор прогресу досягне 100%, декантування автоматично зупиниться. |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| Вимкніть з розетки в наступних випадках: |
| В кінці кожного використання |
| Перед чищенням |
| В разі несправності |
| Використовуйте електричний шнур та аксесуари рекомендовані виробником. |
| Завжди переконуйтесь, що кнопка живлення вимкнена перед витягуванням з розетки. |
| Не користуйтесь будь-яким приладом з пошкодженим шнуром або вилкою, чи після того як прилад упустили або пошкодили якимось чином. Контакти офіційної підтримки iFAVINE (support@ifavine.com) для сервісу. |
| Встановіть прилад на рівну, горизонтальну, суху та не слизку поверхню. |
| Не встановлюйте прилад поблизу краю стола або поверхні під час роботи. |
| Не переміщайте прилад, коли він підключений.  |
| Не використовуйте для чищення виробу абразивні чистячі засоби, сталеву вату або інші абразивні матеріали. |
| Не слід використовувати в рухомих транспортних засобах або човнах. Неправильне використання може призвести до травм. |
| Не піддавайте дії вогню, тепла, дощу чи сонця. |
| Не наповнюйте скляний графін вище відмітки "Мах". |
| Не кладіть нічого на прилад. |
| Для уникнення ураження електричним струмом, не занурюйте шнур живлення, розетку або сам прилад у воду або у будь-яку іншу рідину. |
| Цей пристрій в основному призначений для аерації вина. У деяких випадках він також може бути використаний з міцним алкоголем. |
| Використання інших рідин заборонено. |
| Продукт повинен використовуватись в чистому, вільному від пилу, неагресивному та нетоксичному середовищі. |
| Переконайтеся, що в нижній частині приладу є належна вентиляція під час роботи, |
| в іншому випадку це може призвести до перегрівання. |
| Скляний графин не можна мити в посудомийній машині. |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **ОЧИЩЕННЯ** |
| Після використання скляного графина просто промийте теплою водою і дайте висохнути |
|  |
| Для iSommelier, спершу слід відключити від джерела живлення. Потім просто очистити корпус з теплою водою. |
|  |
| Для зовнішнього фільтра, рекомендується регулярно чистити або при необхідності замінити. |
| **ТЕХНІЧНІ ДАНІ** |
| Напруга: 100 - 240 В. |
| Частота: 50-60 Гц |
| Потужність: 55Вт |
| **Утилізація даного приладу** |
| Це маркування вказує на те, що цей продукт не слід викидати разом з іншими побутовими відходами на всій території ЄС. |
|  Для запобігання можливої шкоди довкіллю або здоров'ю людини від неконтрольованої утилізації відходів, утилізуйте його |
| відповідально з метою повторного використання матеріальних ресурсів. Для повернення Вашого використаного пристрою,  |
| будь ласка, зв'яжіться з офіційною підтримкою iFAVINE. Вони можуть прийняти цей прилад для безпечної утилізації |
|  для навколишнього середовища. |
| Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений |
| виробником або сервісною службою для уникнення небезпеки. |
|  |
|  |
| **ВИКОРИСТАННЯ** |
| Заповніть скляний графин вином. Не перевищуйте рівень "MAX" |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Помістіть скляний графин на iSommelier |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Натисніть кнопку "START", щоб розпочати процес декантування |
|  |
|  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Інтерфейс** |
| ЖК-дисплей відображає інформацію при включенні |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Час натуральної Декантування (години / хвилини) |
| Рівень заряду батареї \* |
| Прогрес декантації |
| (0-100%) |
|  |
| **ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ** |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Натисніть кнопку "POWER" для ввімкнення iSommelier. |
| Натисніть кнопку "START", щоб почати декантування. |
| Натисніть кнопку "STOP/RESET" один раз, щоб призупинити декантування. |
| Натисніть кнопку "STOP/RESET" ще раз, щоб скинути індикатор прогресу виконання. |
| Натисніть кнопку "STOP/RESET" ще раз, щоб скинути час натурального декантування. |
| Шкала налаштування, для установки кращого натурального часу декантування. |
|

|  |
| --- |
| **ПІДКЛЮЧЕННЯ** |
| 1) Підключіть кабель живлення до задньої сторони iSommelier. |
| 2) Вставте вилку шнура живлення в розетку. |
| 3) Натисніть кнопку живлення і iSommelier включиться. |
|  |
| **ЗАРЯДЖЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЇ** |
| 1) Відкрийте кришку, розташовану в нижній частині iSommelier за допомогою викрутки. |
| \* Не відкривайте кришку, коли iSommelier знаходиться в робочому стані |
|  |
| 2) Вставте батарею, переконавшись, що клеми збігаються з роз'ємами всередині. |
| \* Акумуляторна батарея повинна бути вставлена в правильній полярності. |
| \* Використану батарею слід видалити з приладу, і безпечно утилізувати. |
| \* Якщо прилад не буде використовується протягом тривалого часу, батарея повинна бути вийнята. |
| \* Клеми живлення не повинні бути закорочені. |
| \* Використовуйте тільки батарею iFAVINE. |
|  |
| 3) Закрийте кришку за допомогою викрутки. |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  A) Графин |
|  B) Корпус |
|  C) Шкала налаштування |
|  D) Кнопка Стоп / Скидання  |
|  E) Кнопка Пуск |
|  F) Зовнішній фільтр (внизу) |
|  G) Акумулятор (постачається окремо) |
|  H) Кнопка живлення |
|  I) ЖК-дисплей |

|  |
| --- |
| **Комплектація** |
|  |
|  |
|  iSommelier Шнур живлення |
|  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  Графин Посібник з використання |
|  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |